文件整理&修改：lumkfs.cn

**适用于Thinkpad T440p Bios：2.56版本。
**固件已经校验签名，不会有开机滴滴滴，理论上烧录前不需要关闭防盗和安全芯片。

一、如果想要快速解锁网卡和高级菜单
	1.确保本机的bios版本是2.56的。
	2.断开大电池，烧录本本目录下的'advanced_bios_For_U49.bin'到芯片边上印着U49的芯片，具体可以去网上找视频。
	3.烧录完后，理论上就能直接开机了。
二、救砖的一些文件
	本目录剩下两个根据芯片丝印命名的文件就是2.56bios原版提取的固件，若出现插上电源自动开机，电脑电源灯绿色常亮一会，灭一瞬间再亮，如此循环的情况，就是两颗flash芯片固件出错，电脑卡在POST阶段，需要把主板表面完全露出，额外烧写U49下方的一颗几乎相同外观的芯片，就是本目录的8MB的那个固件。也记得烧写本目录U49的原版固件到U49的芯片。
	执行完能够开机，可酌情烧录魔改固件。